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[bookmark: _Toc43477703][bookmark: _Toc98425584]简介

感谢您购买本公司的LED控制卡。希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该LED控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。
[bookmark: _Toc43477704][bookmark: _Toc491350256][bookmark: _Toc491350490][bookmark: _Toc98425585]关于软件

不得对本产品上安装的软件进行更改、反编译、反汇编、解密或者进行反向工程，以上行为均属违法。

[bookmark: _Toc491350257][bookmark: _Toc43477705][bookmark: _Toc491350491][bookmark: _Toc98425586]特性

· 支持单色、双色、三基色屏，支持信息实时更新；
· 提供通讯协议，专用于工业现场，设备配套、车载显示，智能公交站牌和集群显示系统等领域的二次开发；
· 兼容6K协议，简化开发难度；  
· 更高刷新技术，更丰富的显示效果，实时更新信息时画面稳定无闪烁；
· 对于大中型集群项目板载通讯接口，显示接口和面向各种特殊应用系统，灵活地满足用户的特殊需求；
· 控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高；
· 支持字库内码格式的信息传输方式，并且支持图片点阵格式的信息传输方式；
· 标配亮度、温度、温湿度传感器和红外遥控头接口座。目前已经实现温度、温湿度接口，其他接口根据项目需要可考虑支持。
· 支持GBK编码的繁体字库，当然也支持GB2312的编码。只需下载相应字库并设置相应参数即可。
· 工艺精良，品质稳定。3.5V-5.5V宽电压工作，-40℃～80℃宽环境温度； 














[bookmark: _Toc491350492][bookmark: _Toc43477706][bookmark: _Toc491350258][bookmark: _Toc98425587]启用指南

[bookmark: _Toc491350259][bookmark: _Toc491350493][bookmark: _Toc43477707][bookmark: _Toc98425588]安全须知

· 本产品电源的输入电压5V，电压范围3.5V～5.5V，请严格保证BX-6K系列的电源质量。 
· 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。 
· 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源
线已事先拔掉。 
· 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。 
· 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。 
· 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。 
· 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。 
· 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。


























[bookmark: _Toc43477708][bookmark: _Toc491350494][bookmark: _Toc491350260][bookmark: _Toc98425589]功能介绍

[bookmark: _Toc43477709][bookmark: _Toc491350261][bookmark: _Toc491350495][bookmark: _Toc98425590]概述
新版BX-6K系列全面升级，基于强大硬件平台，BX-6K1系列产品专用于工业现场、设备配套、车载显示、智能公交站牌和集群系统等领域。提供字库实时通讯协议，兼容6K协议，基于字库模式设计，适用于信息频繁更新的应用需求。开放通讯协议，简化开发难度，便于用户进行二次开发。产品工艺精良，品质稳定，可使用3.5V-6V宽电压工作，-40℃～80℃宽环境温度。系统支持底层软件在线升级，大大节省系统开发和维护升级费用。

[bookmark: _Toc43477710][bookmark: _Toc491350496][bookmark: _Toc491350262][bookmark: _Toc98425591]带载面积
控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高。单色和双色的总像素都是≤32K点，512*64；三色总像素≤32K点，512*64、256*128；产品可广泛应用于工业现场、设备配套、车载显示、智能公交站牌和集群系统等领域。

[bookmark: _Toc489545682][bookmark: _Toc489605838][bookmark: _Toc51935521][bookmark: _Toc489864781][bookmark: _Toc46846803][bookmark: _Toc98425592]通讯方式灵活
板载2组T08、4组T12和2组T75显示接口，支持网络通讯，RS232/RS485串口通讯。

[bookmark: _Toc491350264][bookmark: _Toc491350498][bookmark: _Toc43477711][bookmark: _Toc98425593]信息动态刷新
控制卡支持信息动态刷新：共有5个动态区域，可同时更新信息，也可单独更新。具有更高刷新技术，更丰富的显示效果，实时更新信息时画面稳定无闪烁。

[bookmark: _Toc491350265][bookmark: _Toc491350499][bookmark: _Toc43477712][bookmark: _Toc98425594]多传输方式
BX-6K系列不仅支持字库内码格式的信息传输方式，同时新增支持图片点阵格式的信息传输方式，应用大大灵活。

[bookmark: _Toc510614188][bookmark: _Toc39928325][bookmark: _Toc39939367][bookmark: _Toc51935524][bookmark: _Toc98425595]继电器功能
控制器支持选配继电器开关功能，通过连接继电器开关，实现对空调限温、风扇除湿、大屏幕的电源开关进行远程控制，有效降低功耗，节约电能。

[bookmark: _Toc491350266][bookmark: _Toc491350500][bookmark: _Toc43477714][bookmark: _Toc98425596]多种字库
出厂标配16*16中文字库和8*16英文字库，满足不同国家和地区的客户需求，用户可制作下载48*64内的任意点阵各语种字库。



[bookmark: _Toc488060349][bookmark: _Toc488061274][bookmark: _Toc488065980][bookmark: _Toc488066499][bookmark: _Toc488066548][bookmark: _Toc488060325][bookmark: _Toc43477715][bookmark: _Toc488066613][bookmark: _Toc488066727][bookmark: _Toc488066790][bookmark: _Toc488066673][bookmark: _Toc488066908][bookmark: _Toc488067280][bookmark: _Toc488329481][bookmark: _Toc488067109][bookmark: _Toc491350267][bookmark: _Toc491350501][bookmark: _Toc98425597]测试按键
LED屏幕随着使用时间的增加，屏幕显示质量也会随着时间的变化而变差，因此LED大屏幕需要定期进行显示质量检测和校正。产品自带的屏幕自测功能，只需客户简单操作几步，便可以完成对屏幕坏点，亮度，色度的检测，使客户随时掌握各LED屏幕的使用寿命。

[bookmark: _Toc491350502][bookmark: _Toc43477716][bookmark: _Toc488061275][bookmark: _Toc488066614][bookmark: _Toc488060326][bookmark: _Toc488066549][bookmark: _Toc488066791][bookmark: _Toc488066909][bookmark: _Toc488065981][bookmark: _Toc488067110][bookmark: _Toc488067281][bookmark: _Toc488060350][bookmark: _Toc488066500][bookmark: _Toc488066674][bookmark: _Toc488066728][bookmark: _Toc491350268][bookmark: _Toc488329482][bookmark: _Toc98425598]自动校时
系统会根据实时的时间自动校时，效果就如手机和电脑的一样，这样就不用通过手动校时和不需要特地到LED显示屏安装的地点都可以自动校时，随时确保所有显示终端的时间的统一性。

[bookmark: _Toc488061280][bookmark: _Toc488065986][bookmark: _Toc488066505][bookmark: _Toc488066554][bookmark: _Toc488066619][bookmark: _Toc488060331][bookmark: _Toc488060355][bookmark: _Toc488066679][bookmark: _Toc488066733][bookmark: _Toc488066796][bookmark: _Toc488066914][bookmark: _Toc488067115][bookmark: _Toc488067286][bookmark: _Toc488329487][bookmark: _Toc43477717][bookmark: _Toc491350271][bookmark: _Toc491350505][bookmark: _Toc98425599]多语言
系统包含超大的字库，具有多种字体和字型可供选择，并且软件还支持中文、英文、韩文、日文、法文、俄文、西班牙、阿拉伯以及越南等多国语言，产品适用于全球海外各界人士。

[bookmark: _Toc43477718][bookmark: _Toc488329488][bookmark: _Toc491350272][bookmark: _Toc491350506][bookmark: _Toc98425600]二次开发
支持静态区域和动态区域的二次开发。静态区和动态区提供c# 、C++、delphi整套的开发示例；提供完善易用的二次开发接口，用户可以很方便地对控制卡进行二次开发，提供完备的二次开发技术支持服务，全方位满足客户的各种需求。 



















[bookmark: _Toc491350273][bookmark: _Toc491350507][bookmark: _Toc43477719][bookmark: _Toc98425601]技术规格

	技术参数

	控制点数
	单色32K点：512*64

	
	双色32K点：512*64

	
	三色32K点：512*64、256*128

	存储容量
	4MByte

	适配范围
	各种规格的1/16、1/8、1/4、1/2扫描和静态的单色、双基色以及三基色LED显示屏

	软件功能
	多节目编辑、多区域显示

	节目类型
	普通节目、动态区域

	节目数量
	支持32个节目，每个节目划分为10个区域

	区域类型
	文本/动态，动态区数量：5

	字库文件
	内置多组中英文字库，支持多语种字库。
内置字库出厂标配16*16中文和8*16英文字库，用户可自行制作下载48*64内的任意点阵各语种字库

	通讯方式
	100M网口+RS485+USB接口

	显示接口
	2组T75接口+2组T08接口+4组T12接口

	传感器支持
	亮度、温度、温湿度传感器

	亮度调节
	16级亮度，支持分时自动调亮、手动调亮

	定时开关
	支持软件开关机和定时开关机

	二次开发
	提供通讯协议和LedshowZK测试软件，也提供C# 、JAVA、VB、C++整套的开发工具



	整机规范

	输入电源
	5V（3.5V～5.5V宽工作电压）

	整机功耗
	≤2W

	工作温度
	-40℃～80℃
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	接口说明

	1
	电源端子
	5V电源接口，直流电压输入，额定5V，支持3.5V～5.5V

	2
	TEST
	测试按钮

	3
	SWITCH
	[bookmark: _GoBack]继电器开关接口（选配）

	4
	以太网
	以太网接口，连接计算机

	5
	USB接口
	U盘接口，目前用于字库下载

	6
	RS232
	RS232通讯接口

	7
	T75接口
	T75接口（JK1-T75、JK2-T75）

	8
	T08接口
	T08接口（JK1-T08、JK2-T08）

	9
	T12接口
	T12接口（JK1-T12、JK2-T12、JK3-T12、JK4-T12）

	10
	IR
	红外接收器接口（后期可根据项目需要做支持）

	11
	TEMP
	温度传感器接口

	12
	HUMI
	温湿度传感器接口

	13
	LIGHT
	亮度传感器接口（后期可根据项目需要做支持）

	14
	RS 485
	RS485通讯接口。可接环境监测传感器（后期可根据项目需要做支持）

	15
	节目选择
	连接外部控制IO（后期可根据项目需要做支持）
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[image: 喇叭推荐]





www.onbonbx.com                                                                    第1页
[bookmark: _Toc98425605]附录
[bookmark: _Toc43383207][bookmark: _Toc98425606]常用传感器技术参数速查表

	产品名称
	响应时间（秒）
	量程
	精度
	*环境温度
	*环境湿度

	温度传感器
	1
	温度：-55℃~+125℃
	温度：±0.5℃
	-10℃~+85℃
	——

	温湿度传感器
	1
	温度：-40℃~+80℃
	温度：±0.5℃
	-40℃~+80℃
	——

	
	
	湿度：0~99.9%RH
	湿度：±3%RH
	
	

	亮度传感器
	5
	亮度：1~65535 lux
	亮度：±20%
	-40℃~+85℃
	0%RH~80%RH

	风速传感器BX-FS(485)
	1
	风速：0~60m/s
	风速：±0.3m/s
	-40℃~+60℃
	0%RH~80%RH

	风向传感器BX-FX(485)
	1
	风向：0-359.9°
	风向：±1°
	-40℃~+60℃
	0%RH~80%RH

	噪声传感器BX-ZS(485)
	1
	噪声：30dB~120dB
	噪声：±0.5dB
	-20℃~+60℃
	0%RH~80%RH

	空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型
	1
	PM2.5：0~6000ug/³
	PM2.5、PM10：±10%
	-20℃~+60℃
	0%RH~80%RH

	
	
	PM10：0~6000ug/m³
	
	
	

	BX-QX(485)户外防水型
	1
	温度：-40℃~+120℃
	温度：±0.5℃
	-20℃~+60℃
	0%RH~80%RH

	
	
	湿度：0%RH~99%RH
	湿度：±3%RH
	
	

	
	1
	噪声：30dB~120dB
	噪声：±3db
	
	

	
	1
	PM2.5、PM10：0-6000ug/m³
	PM2.5、PM10：±1ug/m³
	
	



*表中所列环境温度和环境湿度的取值范围，是指保证传感器对应测量精度下的工作环境；
*表中所列各款传感器均属于BX定制产品，一般情况下与市场上同类传感器不能直接兼容。



[bookmark: _Toc98425607]常用传感器技术参数速查表(续)

	产品名称
	接口类型
	传输距离
	供电电源

	温度传感器
	单总线
	10-12米
	3.0V~5.5V

	温湿度传感器
	单总线
	10-12米
	3.0V~5.5V

	亮度传感器
	I²C
	10-12米
	3.0V~5.5V

	风速传感器BX-FS(485)
	RS485
	不限
	12V或24V供电，功率≤0.5W

	风向传感器BX-FX(485)
	RS485
	不限
	12V或24V供电，功率≤0.5W

	噪声传感器BX-ZS(485)
	RS485
	不限
	12V或24V供电，功率≤0.5W

	空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型
	RS485
	不限
	12V或24V供电，功率≤0.5W

	BX-QX(485)户外防水型-温湿度
	RS485
	不限
	12V或24V供电，功率≤1W

	BX-QX(485)户外防水型-噪声
	RS485
	不限
	12V或24V供电，功率≤1W

	BX-QX(485)户外防水型-空气质量
	RS485
	不限
	12V或24V供电，功率≤1W
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上海仰邦科技股份有限公司
地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼仰邦微信公众号

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号
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